**ANNEXE A : Cadre de Bordereaux des Prix Estimatifs et quantitatifs**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation**  | **Qté** | **Prix unitaire HTVA HDD MAD/USD (Devise à préciser)** | **Prix total HTVA HDD MAD/USD (Devise à préciser)** |
| 1 | **Fourniture, Installation et Mise en service d'une Unité de tri manuel des déchets**  | **1** |  |  |
| **Montant total HTVA HDD** |  |
| **Montant de la TVA**  |  |
| **Droits de douanes**  |  |
| **Montant Total TTC**  |  |
| **Date de livraison (1 mois et 15 jours maximum)** |  |
| **Délai de garantie (12 mois minimum)** |  |
| **Validité de l’offre (90 jours minimum)** |  |

**ANNEXE D : Bordereau de l’Offre Technique**

**Ce tableau donne le cadre de soumission de l’Offre technique**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation** | **Caractéristiques techniques minima exigées** | **Caractéristiques techniques proposées par le soumissionnaire** | **Modèle et marque proposés**  |
| 1 | **Unité de tri manuel des déchets** | Fourniture, Installation et Mise en service d'une Unité de tri manuel des déchets :1- Convoyeur de tri des déchets :  - Langueur 10m largeur 1,2 m - Moteur triphasés 3 kw avec variateur de vitesse électrique. - Bande PVC 1,2 m, - Structure métallique solide convoyeur équipée de galets et roulettes. - Equipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence à câble de part et d’autre du convoyeur.2- Trémie de réception des déchets avec convoyeur de sortie : - trémie métallique tôle galvanisé installé au sol, largeur 2,5m, hauteur 2 m profondeur 3m - convoyeur de sortie incliné à 45 degrés pour alimentation du convoyeur de tri, largeur 1,5 m longueur 4 m PVC noir avec chicanes, puissance 3 kw avec tableau de commande et variateur électrique. - Equipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence à bouton de part et d’autre du convoyeur. |  |  |

**Annexe E :**

**MODELE D’ENGAGEMENT**

 **POUR ASSURER LE SERVICE APRES VENTE**

Je soussigné, ……………………………, agissant au nom et pour le compte de la société ………………, « adresse »

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés

Après avoir pris connaissance des prestations exigées par le cahier des prescriptions spéciales de l’appel d’offres …………………………………………………………………………………………en matière de service après-vente.

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les conditions d’exécution de ces prestations, je m’engage à assurer le service après-vente pour le marché ……………………………………………………………………………………………………………. Aussi bien pendant la période de garantie qu’ultérieurement et ce, conformément aux prescriptions du dossier d’appel d’offres et à la proposition faite dans mon offre financière.

Afin de faciliter l’analyse technique de la documentation, le candidat est tenu de répondre aux spécifications demandées dans l’ordre, de la façon la plus claire et la plus exhaustive possible ;

**ANNEXE F : ATTESTATION DE RECEPTION DU MATERIEL**

Je soussigné, (Nom, Prénom et qualité)………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… atteste la livraison, l'installation et la mise en marche des équipements cités ci-dessous destinés au projet n° X …………………………………

objet du contrat n° X, issu de la Demande de Devis **n°** ………………… et conclu avec le fournisseur …………………

Ladite prestation a fait l'objet d'un examen de conformité par un comité de réception composé de :

* Le représentant de l’Agence MCA-Morocco :

……………………………………………………………………………………

* Le(s) représentant(s) de l’entité bénéficiaire :

……………………………………………………………………………………

**Tableau des équipements livrés**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lot n°** | **N° de l’article** | **Désignation de l’article** | **Quantité** | **N° Inventaire** |
|  |  |  |  |  |

Fait à …………., le : ………

***Cachet et signature du Fournisseur Cachet et signature du***